# **Pour la programmation il faut:**

Dans le tableau ci-dessous.

1. Au lieu du numéro de ligne, utilisez le numéro de groupe précédé du GR = (GR = XX) ou simplement le numéro du compte.  
   Supprimez le numéro de ligne et de colonne. Ne laissez que le numéro de compte et le groupe, qui est celui utilisé dans la programmation.
2. Au lieu du numéro de colonne, utilisez l'une des entrées respectives.
3. Vous devez inverser le signe ou multiplier les montants par (-1) dans le cas où les soldes tirés des comptes sont négatifs.   
   Les passifs et les revenus sont négatifs. Si vous devez les déduire des actifs que vous utilisez le signe "+ " et non pas le signe "-" moins.  
   Ou vous multipliez par moins 1, puis vous utilisez le signe "+".

|  |  |
| --- | --- |
|  | Au lieux de la ligne le group(Gr=xx) ou  numéro de compte Au lieux de colonne(numéro) le |
| {Ligne(665);colonne(11)} | {Gr=TO,total} |
| {Ligne(597);colonne(11)} | {6541,total} |

Le numero de colonne devient:

colonne 7 = opening

colonne 8 = debit

colonne 9 = credit

colonne 11 = total (debit-credit)

|  |  |
| --- | --- |
| ZA | + Gr=BT, opening  – (-1)Gr=DT, opening |
| FA | + (-1)Gr=134, total  + Gr=654, total  - (-1)Gr=754, total  + (-1)Gr=136, total  + Gr=671, total  + (-1)Gr=TO, total  - Gr=RP, total  - Gr=RQ, total  - Gr=RS, total |
| FB | + Gr=BA1, total  - Gr=485, total |
| FC | Gr=BB, total |
| FD | + Gr=BG, total  + Gr=4781, total  + Gr= 4783, total  - Gr=414, debit  - Gr=467, debit  - Gr=458, total  - Gr=4494, total  - Gr=4751, total  - Gr=44511, debit  - Gr=44512, debit |
| FE | +(-1)Gr=DP, total  +(-1)Gr=4791, total  - Gr=404, credit  - Gr=4726, credit  - (-1)Gr= 4752, total  - (-1)Gr=DH, total |
| FF | + Gr=AE-1, debit  + Gr=AF-1, debit  + Gr=AG-1, debit  + Gr=AH-1, debit  + Gr=251, debit  + Gr=44511, debit  - (-1)DH1, total  - (-1)Gr=4041, total  - Gr=251, credit |
| FG | + Gr=AJ-1, debit  + Gr=AK-1, debit  + Gr=AL-1, debit  + Gr=AM-1, debit  + Gr=AN-1, debit  + Gr = 252, debit  + Gr =44512, debit  - (-1)Gr=DH2, total  - (-1)Gr=4042, total  - Gr=252, credit  - Gr=DB1, credit |
| FH | + Gr=AR-1, debit  + Gr=AS-1, debit  - Gr=4813, credit  - Gr=4782, credit  - Gr=4792, debit |
| FI | + Gr=754, credit  + Gr=821, credit  + Gr=822, credit  - Gr=485, total  - Gr=414, total |
| FJ | + Gr=826, credit  + Gr=AS-1, credit  - Gr=4856, debit  - Gr=4782, debit  - Gr=4792, debit |
| FK | + Gr=4615, credit  + Gr=4616, credit  + Gr=4613, credit |
| FL | + Gr=CL, credit  - Gr=458, total  - Gr=4494, total |
| FM | Gr=4619, debit |
| FN | Gr=465, debit |
| FO | + Gr=D1, credit  - Gr=4794, debit  - Gr=4784, debit |
| FP | LIGNE VIDE |
| FQ | + Gr=DA1  + Gr=DB1  - Gr=4784, credit  - Gr=4794, credit |